

phô lôc 2



(KÌm theo Th«ng t­ sè     /1999/TT-TCB§ngµy..................... 

cña  Tæng côc B­u ®iÖn).

(H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 109/1997/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 12/11/1997)



ph©n chia b¨ng tÇn cho c¸c ph­¬ng tiÖn nghÒ c¸ sö dông thiÕt bÞ th«ng tin V« tuyÕn ®iÖn kh«ng thuéc nghiÖp vô L­u ®éng hµng h¶i 



1) B¨ng tÇn 7900-8000 KHz: 

Kªnh�TÇn sè

(KHz)�Kªnh�TÇn sè

(KHz)�Kªnh�TÇn sè

(KHz)��1*�7903�12�7936�23�7969��2*�7906�13�7939�24�7972��3�7909�14�7942�25�7975��4�7912�15�7945�26�7978��5�7915�16�7948�27�7981��6�7918�17�7951�28�7984��7�7921�18�7954�29�7987��8�7924�19�7957�30�7990��9�7927�20�7960�31�7993��10�7930�21�7963�32�7996��11�7933�22�7966�33�7999��

- Kªnh tÇn sè 2182KHz ®­îc dµnh riªng cho th«ng tin cÊp cøu, an toµn, cøu n¹n vµ gäi.

- C¸c kªnh tÇn sè 7903KHz vµ 7906KHz (kªnh cã ®¸nh dÊu *)®­îc dµnh riªng cho gäi vµ trî gióp th«ng tin an toµn, cøu n¹n. 

- Kªnh gäi chØ ®­îc sö dông trong thêi gian kh«ng qu¸ mét phót, sau ®ã ph¶i chuyÓn sang kªnh  liªn l¹c.



	2) B¨ng tÇn 26,96 - 27,41MHz:

Kªnh�TÇn sè

(MHz) �Kªnh�TÇn sè

(MHz) �Kªnh�TÇn sè

(MHz)�Kªnh�TÇn sè

(MHz)��1�26,965�11�27,085�21�27,215�31�27,315��2�26,975�12�27,105�22�27,225�32�27,325��3�26,985�13�27,115�23�27,255�33�27,335��4�27,005�14�27,125�24�27,235�34�27,345��5�27,015�15�27,135�25�27,245�35�27,355��6�27,025�16�27,155�26�27,265�36�27,365��7�27,035�17�27,165�27�27,275�37�27,375��8�27,055�18�27,175�28�27,285�38�27,385��9*�27,065�19*�27,185�29�27,295�39�27,395��10�27,075�20�27,205�30�27,305�40�27,405��	

- C¸c kªnh tÇn sè 27,065MHz vµ 27,185MHz (kªnh cã ®¸nh dÊu*) ®­îc dµnh riªng cho gäi vµ trî gióp th«ng tin an toµn, cøu n¹n

- Kªnh gäi chØ ®­îc sö dông trong thêi gian kh«ng qu¸ mét phót, sau ®ã ph¶i chuyÓn sang kªnh  liªn l¹c.























































































Phô lôc 3





(KÌm theo Th«ng t­ sè     /1999/TT-TCB§ ngµy..................... 

cña Tæng côc B­u ®iÖn)

(H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 109/1997/N§-CP ngµy 12/11/1997) 





nh÷ng ThiÕt bÞ kh«ng ph¶i  Ên ®Þnh tÇn sè  







ThiÕt bÞ�TÇn sè

(MHz) �C«ng suÊt cùc ®¹i (mW)��1. Microphone kh«ng d©y�40,4350-40,9250

182,025-182,9750

217,0250-217,9750

218,0250-218,4750

482,1900

483,2400

483,4200

487,000

488,000�50 ��2. Nh¾n tin chuyªn dïng (®èi víi tr¹m gèc BS) �40,68

168,525

168,625�1000��3. C¶nh b¸o vµ ph¸t hiÖn v« tuyÕn

a/ C¶nh b¸o chèng lÊy c¾p xe.

b/ C¶nh b¸o trém

c/ C¸c c¶nh b¸o kh¸c�240,15-240,30

314,7-315,0

444,40-444,80�100��4. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa

a/ Më cöa garage

b/ §å ch¬i, ng­êi m¸y

c/ §iÒu khiÓn xe, tµu

d/ C¸c lo¹i kh¸c

�40,66-40,70�50��





























Phô lôc 4



(KÌm theo Th«ng t­ sè     /1999/TT-TCB§ ngµy..................... 

cña Tæng côc B­u ®iÖn)

(H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 109/1997/N§-CP ngµy 12/11/1997) 







Nh÷ng ®o¹n b¨ng tÇn sè dµnh cho ®iÖn tho¹i kh«ng d©y (lo¹i kÐo dµi thuª bao)







B¨ng tÇn (MHz)��43 - 44��46 - 50��72 - 73,5��261,5 - 262,5��263,5 - 264,5��387,5 - 388,5��389,5 - 390,5��











































Phô lôc 5

(KÌm theo Th«ng t­ sè  05 /1999/TT-TCB§ ngµy 06/10/1999 

cña  Tæng côc B­u ®iÖn).

(H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 109/1997/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 12/11/1997) 





b¸o c¸o can nhiÔu th«ng tin VT§

KÝnh göi: Tæng côc B­u ®iÖn





1. Tªn tæ chøc hoÆc c¸ nh©n b¸o c¸o:

Thuéc Bé ngµnh, hoÆc UBND tØnh (nÕu lµ tæ chøc):



 §Þa chØ liªn hÖ (sè nhµ, ®­êng phè, x·, huyÖn, tØnh):



Sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã):					 Sè Fax (nÕu cã):

GiÊy phÐp sö dông tÇn sè vµ m¸y ph¸t VT§:

 Sè GiÊy phÐp:              		 Ngµy cÊp:                 Ngµy hÕt h¹n:                          

C¬ quan cÊp giÊy phÐp:





2. §µi ph¸t bÞ g©y nhiÔu:

- §Þa ®iÓm ®Æt ®µi (sè nhµ, ®­êng phè, x·, huyÖn, tØnh):



- VÞ trÝ ®Æt anten:	Kinh ®é:					VÜ ®é:

- H« hiÖu (hoÆc nhËn d¹ng):

- TÇn sè hoÆc ®o¹n b¨ng tÇn ®­îc Ên ®Þnh (MHz):

- TÇn sè ®o ®­îc: 

Ngµy ®o:

Giê ®o:

- Ph­¬ng thøc ph¸t sö dông:

- §é réng b¨ng tÇn chiÕm dông:



3. §µi thu bÞ nhiÔu:

- §Þa ®iÓm ®Æt ®µi (sè nhµ, ®­êng phè, x·, huyÖn, tØnh):



- VÞ trÝ ®Æt anten:	Kinh ®é:					VÜ ®é:

- H« hiÖu (hoÆc nhËn d¹ng):

- C¸c ngµy vµ c¸c giê xuÊt hiÖn nhiÔu:

- B¶n chÊt cña can nhiÔu:



- C­êng ®é tr­êng hoÆc mËt ®é dßng c«ng suÊt cña ph¸t x¹ mong muèn t¹i ®µi thu bÞ nhiÔu:

					Ngµy ®o:

					Giê ®o:

- Ph©n cùc cña anten thu:

- BiÖn ph¸p yªu cÇu:



4. §µi g©y nhiÔu: Cã thÓ ghi c¸c th«ng tin liªn quan tíi ®µi g©y nhiÔu nÕu biÕt hoÆc ®o ®­îc 

- H« hiÖu hoÆc c¸c nhËn d¹ng kh¸c:





- TÇn sè ®o ®­îc: 

Ngµy ®o:

Giê ®o:

- Ph­¬ng thøc ph¸t sö dông:

- §é réng b¨ng tÇn (ghi râ lµ trÞ sè ®o ®­îc hay trÞ sè ­íc l­îng):



- C­êng ®é tr­êng hoÆc mËt ®é dßng c«ng suÊt ®o ®­îc:

					Ngµy ®o:

					Giê ®o:

- Ph©n cùc:

- Lo¹i ®µi vµ b¶n chÊt nghiÖp vô;



- VÞ trÝ ®µi g©y nhiÔu (cã thÓ ghi theo ®Þa danh hoÆc vÞ trÝ theo to¹ ®é nÕu biÕt):



Xin cam ®oan s½n sµng thùc hiÖn mäi yªu cÇu cña Tæng côc B­u ®iÖn trong viÖc phèi hîp ph¸t hiÖn nguån g©y nhiÔu vµ gi¶i quyÕt can nhiÔu mét c¸ch hiÖu qña.



Lµm t¹i: .................................... Ngµy .........................



X¸c nhËn cña Thñ tr­ëng ®¬n vÞ					Ng­êi khai ký tªn hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng















- NÕu lµ Tæ chøc, thñ tr­ëng ký tªn ®ãng dÊu.

- NÕu lµ c¸ nh©n, cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn 

®Þa ph­¬ng cÊp ph­êng x·.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chó:

- Ph­¬ng thøc ph¸t sö dông: Khai ph­¬ng thøc ph¸t sö dông: 100HA1A; 2K10A2A; 6K00A3E; 3K00B3E; 16KF3E; 3M70F3E; 304HF1B; 6K00G8E; 2K70J3E; ... 

- §é réng b¨ng tÇn chiÕm dông: §é réng cña b¨ng tÇn sè, thÊp h¬n giíi h¹n tÇn sè thÊp vµ cao h¬n giíi h¹n tÇn sè cao, mµ c«ng suÊt ph¸t trung b×nh trong khu vùc cã tÇn sè sÏ b»ng sè phÇn tr¨m cho tr­íc (b/2) cña toµn bé c«ng suÊt trung b×nh cña mét ph¸t x¹ cho tr­íc.

Tr­íc khi cã ®Þnh nghÜa riªng cña CCIR ®èi víi lo¹i ph¸t x¹ thÝch hîp, gi¸ trÞ b/2 lµ 0,5%.

- Ph©n cùc: Khai lo¹i ph©n cùc: th¼ng ®øng, n»m ngang, ph©n cùc trßn,...
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