

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
THANG CUỐN (BĂNG CHỞ NGƯỜI)

Số:........... / KĐ I

Chúng tôi gồm:

1. ..........................................................................                       - Kiểm định viên số : ....................
2. .........................................................................                - Kiểm định viên số : ....................
- Cơ sở sử dụng thiết bị
: ................................................................................................

- Địa chỉ 

     
: ................................................................................................

- Vị trí lắp đặt
                    : .................................................................................................
- Thời gian tiến hành kiểm định: ..............................................................................
- Chứng kiến việc kiểm định và thông qua biên bản có:
1.  .........................................................................    Chức vụ:  .............................................................
2.  .........................................................................   Chức vụ:  .............................................................

I. LÝ DO KIỂM ĐỊNH:                  Lần đầu  (              Định kỳ  (             Bất thường (
II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	Hãng chế tạo:
	Chiều rộng bậc thang (mm):

	Số chế tạo:
	Độ cao nâng (mm):

	Năng suất (người/h):
	Góc nâng (Độ):

	Vận tốc định mức (m/ph):
	Tên tầng phục vụ:


III. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG : ............................................................................................................

IV. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH:
A. KIỂM TRA HỒ SƠ:

	TT
	HẠNG MỤC KIỂM TRA
	CÓ
	KHÔNG CÓ
	GHI CHÚ

	1
	Hồ sơ kỹ thuật
	
	
	

	2
	Hồ sơ lắp đặt
	
	
	

	3
	Hồ sơ quản lý
	
	
	


B.  KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

- Tính đầy đủ- đồng bộ của thang:.................................................................................................

- Các khuyết tật - biến dạng :............................................................................................................

C- KIỂM TRA KỸ THUẬT– THỬ KHÔNG TẢI:
1. Phần lắp đặt và độ chính xác các kích thước hình học:

- Các tấm chắn dưới, vách che trong, vách che ngoài của lan can:  



      Đạt ( Không đạt (
- Các bậc thang, răng lược, sàn chiếu nghỉ:            
              Đạt ( Không đạt (
- Các băng tay vịn (khe hở- bảo vệ điểm vào):
              Đạt ( Không đạt (
- Khe hở giữa bậc thang và tấm chắn thành bên:   
              Đạt ( Không đạt (
- Khe hở giữa hai bậc thang kế tiếp:              

      Đạt ( Không đạt (
- Khe hở giữa bậc thang với răng lược:
                 Đạt ( Không đạt (
- Độ sâu ăn khớp của răng lược:
                 Đạt ( Không đạt (
- Khoảng cách an toàn với các bộ phận công trình xung quanh:     


                 Đạt (  Không đạt (
2. Kiểm tra các yêu cầu về hệ thống

- Kiểm tra toàn hệ thống 
                Đạt (  Không đạt (
- Hệ thống bôi trơn:
                Đạt (  Không đạt (
- Cách điện giữa các dây pha và dây pha với đất: 
                Đạt (  Không đạt (
- Điện trở nối đất:
                Đạt (  Không đạt (
- Dòng điện động cơ dẫn động :
             Đạt (  Không đạt (
3. Kiểm tra tính đầy đủ và sự hoạt động của các thiết bị, cơ cấu an toàn

- Các công tắc dừng thang, công tắc an toàn:
                Đạt (  Không đạt (
- Thiết bị chống kẹt tay:
                Đạt (  Không đạt (
- Thiết bị dừng thang khi có vật lọt vào tấm lược :
     Đạt (  Không đạt (
- Bộ khống chế vận tốc (nếu có):
                Đạt (  Không đạt (
- Thiết bị chống kẹt vật lạ giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang:




    Đạt (   Không đạt (
- Thiết bị tự động dừng khi xảy ra đảo chiều bất thường:
    Đạt (   Không đạt (
- Thiết bị dừng khi đứt tay vịn hoặc gãy bậc thang:              Đạt (   Không đạt (
- Thiết bị tự động dừng, tự động khởi động thang:                Đạt (   Không đạt (
D. CÁC CHẾ ĐỘ THỬ- PHƯƠNG PHÁP THỬ
1. Thử hoạt động không tải: cho thang chạy cả hai chiều trong thời gian tối thiểu là 15 phút.

- Tình trạng hoạt động của thang
              Đạt (    Không đạt (
- So sánh tốc độ của thang và tốc độ băng tay vịn:
              Đạt (    Không đạt (
2. Thử phanh chính: cho thang hoạt động liên tục ít nhất là 1 giờ
- Quãng đường phanh không tải
              Đạt (     Không đạt (
- Quãng đường phanh có tải
              Đạt (     Không đạt (
V. KẾT LUẬN
1. Nhận xét chung:

- Thiết bị đạt yêu cầu   (
Không đạt yêu cầu   (
 - Với năng suất vận chuyển : ................................... người/h

2. Kiến nghị: ............................................................................................................................................

- Thời gian kiểm định lần sau:...........200....
         CƠ SỞ SỬ DỤNG                             NGƯỜI CHỨNG KIẾN                         KIỂM ĐỊNH VIÊN
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN


ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH


-----------------





          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       ---------------------


                                  


                     ............ , ngày...... tháng......năm 200 .......
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