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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Cơ sở đào tạo và dạy nghề  xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng - Tỷ lệ 1/2000

__________________________________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính Phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 310/BC - SXD ngày 26 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở đào tạo và dạy nghề xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng như sau (kèm theo bản vẽ quy hoạch và thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng - tỷ lệ 1/2000):
1.Phạm vi ranh giới:

a)Vị trí khu đất: Thuộc cánh đồng xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng được giới hạn như sau:
+ Phía Bắc: Giáp dân cư  và trường THCS xã Tân Mỹ;

+ Phía Nam: Giáp ruộng canh tác và khu đất Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư xã Tân Mỹ;

+ Phía Tây: Giáp ruộng canh tác.
b)Diện tích khu vực lập quy hoạch chi tiết: Khu đất lập quy hoạch có quy mô là: 86,554 ha.
c)Tính chất khu vực lập quy hoạch chi tiết: Là các Cơ sở đào tạo và dạy nghề của tỉnh, khu đất ở tái định cư.
2.Các giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:
+ Quy hoạch công trình công cộng riêng và quy hoạch khu dân cư​ riêng, được phân chia bằng các đ​ường đô thị khu vực;

+ Các dự án lớn, các công trình quan trọng bố trí quay ra đường chính, tạo cảnh quan kiến trúc cho khu vực;

+ Nhà ở đ​ựơc bố trí tập trung thành khu vực riêng biệt; khu ở bố trí các công trình công cộng​: nhà trẻ, nhà văn hoá, khuôn viên cây xanh.

3.Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất:
	STT
	Loại đất
	Diện tích

(m2)
	Tỷ lệ

(%)
	Mật độ xây dựng (%)
	Tầng cao

tối đa

	I
	Các khu chức năng của đô thị
	425.937
	49,21
	
	

	1
	Đất trường đào tạo và dạy nghề
	290.062
	
	40
	5

	2
	Đất bệnh viện
	135.875
	
	40
	5

	II
	Nhóm nhà ở
	209.447
	24,2
	
	

	1
	Đất nhà ở 
	156.817
	
	
	

	+
	Đất ở chia lô
	71.597
	
	100
	5

	+
	Đất ở biệt thự
	85.220
	
	45
	3

	2
	Đất công trình công cộng
	36.143
	
	
	

	3
	Đất cây xanh
	16.487
	
	
	

	III
	Đất giao thông
	230.160
	26,59
	
	

	
	Đường giao thông 
	230.160
	
	
	

	IV
	Tổng cộng
	865.544
	100
	
	


4.Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a)Giao thông: Đồ án quy hoạch có các tuyến giao thống chính như sau:
+ Đường chính khu vực, mặt cắt ngang (1-1): 33m (trong đó: lòng đường 2x10,5m, vỉa hè 10m + dải phân cách 2m);

+ Đường khu vực, mặt cắt ngang (3-3): 27m (trong đó: lòng đường 15m, vỉa hè12m);

+ Đường cấp nội bộ, mặt cắt ngang (5-5): 15m: (trong đó: lòng đường là 7m, vỉa hè là 8m);
b)San nền:

Căn cứ vào các điều kiện tự nhiên và hiện trạng xây dựng khu vực xung quanh, cốt san nền thiết kế có cao nền trung bình là: +6,12m.

c)Thoát nước:

Hệ thống thoát nước trong khu vực được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng, hệ thống thoát nước hoạt động theo chế độ  tự chảy.

+Hệ thống thoát mưa nước: 

- Hướng thoát nước về phía Tây Nam của khu vực quy hoạch, chảy vào mương tiêu rồi chảy hệ thống mương cống Bún;

- Hệ thống thoát nước sử dụng cống tròn BTCT đường kính D 400 -D2000;

- Hệ thống giếng thu được bố trí cách nhau 30 - 50 (m);

+Hệ thống thoát nước thải: 
- Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình, công trình công cộng được xử lý qua bể tự hoại, tập chung vào hố ga của từng hộ, công trình, sau đó được thu về rãnh thoát nước phía sau nhà xây gạch kích thước 400x600 đổ ra cống thoát nước thải;

- Hệ thống thoát nước thải của các trường dạy nghề được xử lý qua hệ thống thoát nước thải riêng của trường sau khi đạt tiêu chuẩn mới chảy vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực rồi bơm về trạm xử lí.

d)Cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu vực thiết kế được lấy từ nhà máy nước Bắc Giang qua đường ống D200 hiện có tại tỉnh lộ 398;

- Mạng lưới đường ống phân phối tổ chức theo sơ đồ đường ống cụt, nước sinh hoạt được cấp tới các hộ tiêu thụ qua tuyến ống dịch vụ, đường ống có đường kính từ D63-D110, độ sâu chôn ống tối thiểu cách mặt đất từ 0.6m - 0,8m. 

đ)Cấp điện:

+ Nguồn điện: Được lấy từ trạm trung gian Đồi Cốc cấp cho khu vực thiết kế qua đường dây 35KV;

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 13 trạm biến áp 35/04KV, vị trí các trạm được đặt cạnh đường giao thông để thuận tiện cho việc xây dựng và quản lý vận hành;

+ Lưới điện hạ thế: Điện chiếu sáng và điện sinh hoạt 0,4KV được bố trí đi ngầm dưới vỉa hè ở độ sâu tối thiểu 0,7m đến 1m.

e)Vị trí đường dây, đường ống kỹ thuật: Đường cấp nước, cấp điện, thoát nước đều được bố trí trên phần đất vỉa hè đường quy hoạch.

5. Các nội dung khác: Theo hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch.

Điều 2. Chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Điện lực Bắc Giang; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;

- KTN (4), KTN, VX, TH, PVPKTN,CVP;

- Lưu: VT, XD.

	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Linh
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