Phụ lục số VI
CÁCH XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ BỒI THƯỜNG,

GIẢM TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH
Gbồi thường = Gsửa chữa + Gđền bù giảm tuổi thọ
Trong đó:  

Gsửa chữa = Giá trị xây dựng sửa chữa công trình bị thiệt hại. 

(Chính là kinh phí dự toán sửa chữa hợp lý).

Gđền bù giảm tuổi thọ = Gtrước XDCT – Gsau XDCT

Gtrước XDCT = GXD mới * (1- (trừ)số năm sử dụng/số năm tuổi thọ theo quy định)

Gsau XDCT = Gtrước XDCT * (1-Gsửa chữa/GXD mới)

Gtrước XDCT : Là giá trị còn lại của công trình, vật kiến trúc tại thời điểm chưa bị hư hỏng.
Gsau XDCT : Là giá trị của công trình sau khi đã sửa chữa khắc phục phần hư hỏng.
GXD mới : Là giá trị xây dựng mới của công trình theo đơn giá quy định trong biểu. Số năm sử dụng : tính từ năm hoàn thành công trình tới thời điểm đền bù.

Số năm tuổi thọ theo quy định : Là số năm công trình tồn tại đã khấu hao hết theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định.

Trích dẫn một số loại hạng mục như sau:

+ Nhà cấp IV: Tuổi thọ 15 năm

+ Nhà cấp III: Tuổi thọ 25 năm

+ Nhà cấp 2: Tuổi thọ 50 năm

+ Nhà cấp I, đặc biệt: Tuổi thọ 80 năm

+ Kho chứa, bể chứa, cầu đường, bãi đỗ, sân phơi: Tuổi thọ 20 năm

+ Các vật kiến trúc khác: Tuổi thọ 10 năm./.
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