
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   -----------------                                                                     ------------------------------

                                                                              ................... , ngày       tháng      năm 200....
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY
Số :.........../  KĐI

Chúng tôi gồm:

1. ..........................................................................                      - Kiểm định viên số : ......................
2. .........................................................................                  - Kiểm định viên số : .......................
- Cơ sở sử dụng thiết bị  :    .....................................................................................................
- Địa chỉ

    : .........................................................................................................
- Vị trí lắp đặt thang máy:.........................................................................................................
- Thời gian tiến hành kiểm định: .......................................................................................
- Chứng kiến việc kiểm định và thông qua biên bản có:

1.  .........................................................................    Chức vụ:  .............................................................
2.  .........................................................................   Chức vụ:  .............................................................
I. LÝ DO KIỂM ĐỊNH:  Lần đầu  (              Định kỳ  (         Bất thường  (
II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

	Loại thang:
	Năm sản xuất:
	Vận tốc định mức (m/ph):

	Mã hiệu:
	Số chế tạo (số đăng ký):
	Tải trọng định mức (kg):

	Hãng chế tạo:
	Số điểm dừng :
	Mục đích sử dụng:


III. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ............................................................................................................
IV. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
A- KIỂM TRA HỒ SƠ:

	TT
	HẠNG MỤC KIỂM TRA
	CÓ
	KHÔNG CÓ
	GHI CHÚ

	1
	Hồ sơ kỹ thuật
	
	
	

	2
	Hồ sơ lắp đặt
	
	
	

	3
	Hồ sơ quản lý
	
	
	


B.  KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

- Tính đầy đủ- đồng bộ của thang máy:...................................................................................
- Các khuyết tật- biến dạng :.........................................................................................................
C. KIỂM TRA KỸ THUẬT- THỬ KHÔNG TẢI:

	TT
	HẠNG MỤC KIỂM TRA
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT
	GHI CHÚ


	1. 1
	Giếng thang
	
	
	

	2. 2
	Phòng máy
	
	
	

	3. 3
	Động cơ
	
	
	

	4. 4
	Hộp số
	
	
	

	5. 5
	Phanh điện từ
	
	
	

	6. 6
	Puli dẫn hướng cáp
	
	
	

	7. 7
	Bộ khống chế vượt tốc
	
	
	

	8. 8
	Cáp treo cabin đối trọng
	
	
	

	9. 9
	Các đầu cố định cáp
	
	
	

	10. 
	Cabin
	
	
	

	11. 
	Đối trọng
	
	
	

	12. 
	Giảm chấn
	
	
	

	13. 
	Bộ hãm bảo hiểm
	
	
	

	14. 
	Hệ thống điện
	
	
	

	15. 
	Thiết bị hạn chế hành trình
	
	
	

	16. 
	Cửa tầng- kiểm soát đóng mở cửa
	
	
	

	17. 
	Bơm thuỷ lực
	
	
	

	18. 
	Hệ thống đường ống thuỷ lực
	
	
	

	19. 1
	Xylanh (kích) thuỷ lực
	
	
	

	20. K
	Kiểm tra toàn hệ thống
	
	
	


D. THỬ TẢI ĐỘNG 100% TẢI ĐỊNH MỨC (xếp tải trong cabin bằng 100% tải trọng định mức và cho thang hoạt động). Kiểm tra các thông số:

- Vận tốc cabin:                                 Kết quả                     Đạt (          Không đạt  (
- Dòng điện động cơ :                      Kết quả                    Đạt (          Không đạt  (
- Độ lệch tầng lớn nhất (mm):         Kết quả                 Đạt (          Không đạt  (
  Đối với thang máy thuỷ lực :

- Thử hãm bảo hiểm cabin                Kết quả                    Đạt (          Không đạt (
- Thử trôi tầng                                   Kết quả                    Đạt (          Không đạt (
- Thử các loại van (van hãm, van ngắt)  Kết quả              Đạt (          Không đạt (
E. THỬ ĐỘNG 125% TẢI ĐỊNH MỨC (cabin chứa 125% tải định mức và chuyển động đi xuống)

- Phanh cơ điện                                 Kết quả                  Đạt (          Không đạt (
- Bộ hãm bảo hiểm cabin                  Kết quả                  Đạt (          Không đạt (
- Thử thiết bị chèn, chặn                   Kết quả                  Đạt (          Không đạt (
G. HỆ THỐNG CỨU HỘ (ngắt điện nguồn cung cấp cho thang máy và kiểm tra)

- Bộ cứu hộ tự động (nếu có)           Kết quả                      Đạt (          Không đạt (
- Hệ thống thông tin liên lạc (chuông, điện thoại liên lạc nội bộ)              

                

            
Kết quả                     Đạt (          Không đạt (
H.  CÁC KÍCH  THƯỚC AN TOÀN
- Khoảng cách giữa đáy hố và phần thấp nhất của cabin      

Kết quả                      Đạt (     Không đạt (
- Khoảng cách giữa nóc cabin và phần thấp nhất của trần giếng 

Kết quả                      Đạt (     Không đạt (
- Khe hở giữa ngưỡng cửa tầng và ngưỡng cửa cabin                  

Kết quả                      Đạt (     Không đạt (
V. KẾT LUẬN
1. Nhận xét chung

- Thiết bị:                 Đạt yêu cầu (                    Không đạt yêu cầu (
- Tải trọng làm việc tối đa: ........................... Kg

2. Kiến nghị:...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Thời gian kiểm định lần sau: ........../200........

	CƠ SỞ SỬ DỤNG
(ký, ®ãng dÊu)
	    NGƯỜI CHỨNG KIẾN
	     
	KIỂM ĐỊNH VIÊN
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