
	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


Số: 1244/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                      Bắc Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Lục Nam, bảo vệ làng nghề Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của UBND huyện Lục Ngạn tại Tờ trình số 318/TTr- UBND ngày 20 tháng 7 năm 2009; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 135/SKH – TĐDA ngày 22 tháng 7 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Lục Nam, bảo vệ làng nghề Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, với nội dung sau:

1. Tên công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Lục Nam, bảo vệ làng nghề thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lục Ngạn.

3. Mục tiêu đầu tư: Xử lý sạt lở bờ sông, giữ ổn định lòng sông, đảm bảo an toàn cho làng nghề Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

4. Nội dung và quy mô xây dựng:

4.1.Nội dung đầu tư: Kè đá đê phía sông gồm chân kè, thân kè và đỉnh kè.

4.2. Quy mô đầu tư: Kè đá đê phía sông dài 980 m.

5. Địa điểm xây dựng: xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

6. Diện tích sử dụng đất: 5,5 ha.

7. Phương án xây dựng:


7.1. Chân kè: Kết cấu đá hộc thả rối tạo mái m=2,5; lớp bảo vệ rọ đá KT 2x1x0,3 m.

7.2. Thân kè: Đá lát đứng chèn 4x6 dày 30cm,VXM 100#,  m=2, dưới lót đá dăm dày 10 cm, lót vải địa kỹ thuật.

7.3. Đỉnh kè: Dầm BTCT  200 # kích thước 30x50 cm; đường quản lý đổ BT 150#, rộng 2m, dày 20cm, BT lót móng dày 10cm.

8. Loại, cấp công trình: Công trình thuộc nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

9. Phương án bồi thường GPMB:  6.797 triệu đồng (tạm tính).

10. Tổng mức đầu tư:

 
                        39.803 triệu đồng

(Ba mươi chín tỷ, tám trăm linh ba triệu đồng)
Trong đó:

- Chi phí xây lắp:          
                                    26.665 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án: 


                     421 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 
                  1.882 triệu đồng

- Chi phí khác:
                                                    420 triệu đồng.

- Chi GPMB:                                                          6.797 triệu đồng  

- Chi phí dự phòng:


                  3.618 triệu đồng

11. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ xử lý đê kè khẩn cấp hàng năm.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009-2011.

14. Các yêu cầu khác: Theo Tờ trình số 135/SKH- TĐDA ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai đảm bảo phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;

- NN, KTN, TH, PVPKTN, CVP;

- Lưu: VT, XD.

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Linh
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