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DANH MỤC

 Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở  - môn Hoá học
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	Số
TT
	Mã thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	I. TRANH ẢNH
	
	
	

	1
	CSHH1001
	Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn và chất khí
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	8
	

	2
	CSHH1002
	Bảng tính tan trong nước của các axit -bazơ -muối
	Kích th​ước (1020x720)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	8
	

	3
	CSHH1003
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Kích th​ước (1440x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	4
	CSHH1004
	Chu trình Cac-bon trong tự nhiên
	Kích th​ước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché , định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	5
	CSHH1005
	Chu​​ng cất dầu mỏ và ứng dụng của các sản phẩm
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	6
	CSHH1006
	Điều chế và ứng dụng của  oxi


	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	8
	

	7
	CSHH1007
	Điều chế và ứng dụng của hiđro
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	8
	

	8
	CSHH1008
	Mô hình một số mẫu  đơn chất và hợp chất
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	8
	

	9
	CSHH1009
	Sơ đồ lò luyện gang
	Kích th​ước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	10
	CSHH1010
	Vỏ trái đất. Thành phần % về khối lượng các nguyên tố trong vỏ trái đất
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	8
	

	II. DỤNG CỤ
	
	
	

	II.1. MÔ HÌNH MẪU VẬT
	
	
	

	11
	
	Bộ mô hình phân tử hoá học
	
	
	

	11.1
	CSHH2011
	Mô hình phân tử dạng đặc
	 Gồm:

- 17 quả Hiđro, màu trắng, Φ32mm.

- 9 quả Cacbon nối đơn, màu đen, Φ45mm.

- 10 quả Cacbon nối đôi, nối ba, màu ghi, Φ45mm.

- 6 quả Oxy nối đơn, màu đỏ, Φ45mm.

- 4 quả Oxy nối đôi, màu da cam, Φ45mm.

- 2 quả Clo, màu xanh lá cây, Φ45mm.

- 2 quả Lưu huỳnh, màu vàng, Φ45mm.

- 3 quả  Nitơ, màu xanh coban, Φ45mm.

- 13 nắp bán cầu (trong đó 2 nắp màu đen, 3 nắp màu ghi, 2 nắp màu đỏ, 1 nắp màu xanh lá cây, 1 nắp màu xanh coban, 1 nắp màu vàng, 3 nắp màu trắng).

- Hộp đựng có kích thước (410x355x62)mm, độ dày của vật liệu là 6mm, bên trong được chia thành 42 ô đều nhau có vách ngăn.
	9
	

	11.2
	CSHH2012
	Mô hình phân tử dạng rỗng
	Gồm:

- 24 quả màu đen, Φ25mm.

- 2 quả màu vàng, Φ25mm.

- 8 quả màu xanh lá cây, Φ25mm.

- 8 quả màu đỏ, Φ19mm.

- 8 quả màu xanh dương, Φ19mm.

- 2 quả màu da cam, Φ19mm.

- 3 quả màu vàng, Φ19mm.

- 30 quả màu trằng sứ, Φ12mm (trên mỗi quả có khoan lỗ Φ3,5mm để lắp các thanh nối).

- 40 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm.

- 30 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 45mm.

- 40 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm.
- Hộp đựng có kích thước (170x280x40)mm, độ dày của vật liệu là 2mm, bên trong được chia thành 7 ngăn, có bản lề và khoá lẫy gắn thân hộp với nắp hộp.
	9
	

	12
	CSHH2013
	Mẫu các loại sản phẩm cao su
	Các mẫu vật được gắn trên bảng có kích thước (200x320)mm, dưới mỗi mẫu vật có ghi chú gồm: Săm, lốp, băng tải, đệm cao su, bóng bay, dây cao su, gioăng máy... 
	9
	

	13
	
	Mẫu phân bón hoá học
	Gồm 3 hộp có kích thước (54x54x67) mm chứa các loại phân bón đơn, phân bón kép, phân vi lượng thông dụng có trên thị trường, đựng trong lọ nhựa PET trong, nút kín bắt ren, trên nhãn ghi rõ tên mẫu, công thức hóa học, hàm lượng, tên đơn vị sản xuất, thời hạn sản xuất.
	
	

	13.1
	CSHH2014
	Phân bón đơn
	Gồm 3 loại: đạm; lân; Kali thông dụng, đựng trong lọ, có nhãn ghi các yêu cầu cụ thể (công thức hoá học, hàm lượng, bảo quản…). 
	9
	

	13.2
	CSHH2015
	Phân bón kép
	Loại NPK (5-10-3), đựng trong lọ, có nhãn ghi các yêu cầu cụ thể (công thức hoá học, hàm lượng, bảo quản…).  
	9
	

	13.3
	CSHH2016
	Phân vi lu​​ợng
	Loại NPK (13-13-13-TE), đựng trong lọ, có nhãn ghi các yêu cầu cụ thể (công thức hoá học, hàm lượng, bảo quản…). 
	9
	

	14
	CSHH2017
	Mẫu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ
	Các mẫu vật gồm: Dầu thô, xăng, dầu hỏa, dầu diezen, dầu nhờn, parafin, hắc ín, tinh dầu, thuốc nhuộm, thuốc chữa bệnh, chất dẻo, len tổng hợp, sợi nhân tạo, nhựa đường…loại có trên thị trường. Mỗi mẫu vật được đụng vào lọ thủy tinh trong, kích thước Φ20mm cao 45mm có nút nhựa đảm bảo độ kín, ghi rõ tên mẫu, tên đơn vị sản xuất, thời hạn sản xuất. Các mẫu vật đuợc phân vào ô trong hộp để tiện lấy ra và lắp vào dễ dàng. 
	9
	

	15
	CSHH2018
	Mẫu các chất dẻo
	Các mẫu vật được gắn trên bảng có kích thước (200x320)mm, dưới mỗi mẫu vật có ghi chú gồm: Nhựa PVC, Polieste, PVA, nhựa PE, nhựa PP, nhựa PS, nhựa Bakelit, nhựa xốp, nhựa đu​ờng, nhựa trao đổi Ion, Compozit…kèm theo tên đơn vị sản xuất, thời hạn sản xuất.
	9
	

	II. 2. DỤNG CỤ
	
	
	

	16
	CSHH2019
	Ống nghiệm
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ16mm, chiều cao 160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học.
	8,9
	

	17
	CSHH2020
	Ống nghiệm có nhánh
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ18mm, chiều cao 180mm, độ dày 0,8mm; nhánh có kích thước Φ6mm, dài 30mm, dày 1mm.
	8,9
	

	18
	CSHH2021
	Ống hút nhỏ giọt
	Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh Φ8mm, dài 120mm, vuốt nhọn đầu. 
	8,9
	

	19
	CSHH2022
	Ống đong hình trụ 100ml
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có đế thủy tinh, độ chia nhỏ nhất 1ml. Dung tích 100ml. Đảm bảo độ bền cơ học.
	8,9
	

	20
	CSHH2023
	Ống thuỷ tinh hình trụ
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ18mm, dài 250mm.
	
	

	21
	CSHH2024
	Ống hình trụ loe một đầu
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ43mm, dài 130mm.
	8,9
	

	22
	CSHH2025
	Ống dẫn thuỷ tinh các loại
	Ống dẫn các loại bằng thuỷ tinh trung tính trong suốt, chịu nhiệt, có đường kính ngoài 6mm và đường kính trong 3mm, có đầu vuốt nhọn. Gồm: 

- 1 ống hình chữ L (60, 180)mm.

- 1 ống hình chữ L (40, 50)mm.

- 1 ống thẳng, dài 70mm (một đầu vuốt nhọn).

- 1 ống thẳng, dài 120mm (một đầu vuốt nhọn).

- 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu góc nhọn 60o) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30)mm.

- 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu uốn cong vuốt nhọn) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30)mm.
	8,9
	

	23
	CSHH2026
	Ống dẫn bằng cao su
	Kích th​ước Φ6mm, dài 1000mm, dày 1mm; cao su mềm chịu hoá chất, không bị lão hoá.
	8,9
	

	24
	CSHH2027
	Bình cầu không nhánh đáy tròn 
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 130mm (trong đó cổ bình dài 65mm, kích thước Φ65mm).
	8,9
	

	25
	CSHH2028
	Bình cầu không nhánh đáy bằng
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 130mm (trong đó cổ bình dài 65mm, kích thước Φ65mm).
	8,9
	

	26
	CSHH2029
	Bình cầu có nhánh
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 170mm (trong đó cổ bình dài 40mm, kích thước Φ27mm, nhánh nối Φ6mm, dài 40mm).
	9
	

	27
	CSHH2030
	Bình tam giác 250ml
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ86mm, chiều cao bình 140mm (trong đó cổ bình dài 32mm, kích thước Φ28mm).
	8,9
	

	28
	CSHH2031
	Bình tam giác 100ml
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ63mm, chiều cao bình 93mm (trong đó cổ bình dài 25mm, kích thước Φ22mm).
	8,9
	

	29
	CSHH2032
	Bình kíp tiêu chuẩn
	Dung tích bầu trên 150ml, bầu dưới 250ml.
	8,9
	

	30
	CSHH2033
	Lọ thuỷ tinh miệng rộng 
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối thiểu 100ml.

Kích thước: Chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 25mm); Đường kính (thân lọ Φ50mm, miệng lọ 40mm); Nút nhám có 3 nấc (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 32mm, Φlớn 42mm và phần nắp Φ50mm).  
	8,9
	

	31
	CSHH2034
	Lọ thuỷ tinh miệng hẹp
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml. Kích thước: Tổng chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 20mm); Đường kính (thân lọ Φ45mm, miệng lọ Φ18mm); Nút nhám (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 15mm, Φlớn 18mm).
	8,9
	Để chứa hoá chất rắn lên lớp

	32
	CSHH2035
	Lọ thuỷ tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml. Kích thước: Tổng chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 20mm); Đường kính (thân lọ Φ45mm, miệng lọ Φ18mm) ; Nút nhám kèm công tơ hút (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 15mm, Φlớn 18mm); Ống hút nhỏ giọt: Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh Φ8mm, dài 120mm, vuốt nhọn đầu. 
	8,9
	Để chứa hoá chất lỏng lên lớp

	33
	CSHH2036
	Cốc thuỷ tinh 250ml
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ72mm, chiều cao 95mm có vạch chia độ.
	8,9
	

	34
	CSHH2037
	Cốc thuỷ tinh 100ml
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ50mm, chiều cao 73mm có vạch chia độ.
	8,9
	

	35
	CSHH2038
	Phễu lọc thủy tinh cuống dài
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ80mm, dài 130mm (trong đó đường kính cuống Φ10, chiều dài 70mm).
	8,9
	

	36
	CSHH2039
	Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ80mm, dài 90mm (trong đó đường kính cuống Φ10, chiều dài 20mm).
	8,9
	

	37
	CSHH2040
	Phễu chiết hình quả lê
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 125ml, chiều dài của phễu 270mm, đường kính lớn của phễu Φ67mm, đường kính cổ phễu Φ19mm dài 20mm (có khoá kín) và ống dẫn có đường kính Φ6mm dài 120mm.
	9
	

	38
	CSHH2041
	Chậu thủy tinh 
	Thuỷ tinh thường, có kích thước miệng Φ200mm và kích thước đáy Φ100mm, độ dày 2,5mm.
	8,9
	

	39
	CSHH2042
	Đũa thủy tinh 
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trị Φ6mm dài 250mm.
	8,9
	

	40
	CSHH2043
	Đèn cồn thí nghiệm
	Thuỷ tinh không bọt, nắp thuỷ tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).
	8,9
	

	41
	CSHH2044
	Bát sứ nung 
	Men trắng, nhẵn, kích thu​ớc F80mm cao 40mm.
	8.9
	

	42
	CSHH2045
	Nhiệt kế rượu  
	Có độ chia từ 00C đến 1000C; độ chia nhỏ nhất 10C.
	8,9
	

	43
	CSHH2046
	Kiềng 3 chân
	Bằng Inox Φ4,7mm uốn tròn Φ100mm có 3 chân Φ4,7mm cao 105mm (đầu  d​ưới có bọc nút nhựa).
	8,9
	

	44
	CSHH2047
	Dụng cụ thử tính dẫn điện
	Hình hộp chữ nhật bằng nhựa có kích thư​ớc (80x38x32)mm. Nắp trư​ợt, có độ dày 2mm đậy lên khoang chứa 2 pin 1,5V, một đèn LED báo sáng; hai chân bằng đồng Φ4mm dài 55mm.
	8,9
	

	45
	CSHH2048
	Nút cao su không có lỗ các loại
	Cao su chịu hoá chất, có độ đàn hồi cao, gồm:

- Loại có đáy lớn Φ22mm, đáy nhỏ Φ15mm, cao 25mm.

- Loại có đáy lớn Φ28mm, đáy nhỏ Φ23mm, cao 25mm. 

- Loại có đáy lớn Φ19mm, đáy nhỏ Φ14mm, cao 25mm. 

- Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm. 

- Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm.    
	8,9
	

	46
	CSHH2049
	Nút cao su có lỗ các loại
	Cao su chịu hoá chất, có độ đàn hồi cao, lỗ ở giữa có đ​uờng kính 6mm, gồm:

- Loại có đáy lớn Φ22mm, đáy nhỏ Φ15mm, cao 25mm.

- Loại có đáy lớn Φ28mm, đáy nhỏ Φ23mm, cao 25mm. 

- Loại có đáy lớn Φ19mm, đáy nhỏ Φ14mm, cao 25mm. 

- Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm. 

- Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm.    
	8,9
	

	47
	CSHH2050
	Giá để ống nghiệm 
	Bằng nhựa, hai tầng, chịu được hoá chất, có kích th​ước (180x110x56)mm, độ dày của vật liệu là 2,5mm có gân cứng, khoan 5 lỗ, Φ19mm và 5 cọc cắm hình côn từ Φ7mm xuống Φ10mm, có 4 lỗ Φ12mm.
	8,9
	

	48
	CSHH2051
	Lưới thép 
	Bằng Inox, kích th​uớc (100x100)mm có hàn ép các góc.
	8,9
	

	49
	CSHH2052
	Miếng kính mỏng
	Kích thước (1(10(10)mm
	8
	

	50
	CSHH2053
	Cân hiện số
	Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240g.
	8,9
	

	51
	CSHH2054
	Muỗng đốt hóa chất cỡ nhỏ
	Bằng Inox. Kích thước Φ6mm, cán dài 250mm .
	8,9
	

	52
	CSHH2055
	Kẹp đốt hóa chất cỡ lớn
	Inox, có chiều dài 250mm, Φ5,5mm   
	8
	

	53
	CSHH2056
	Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ
	Inox, có chiều dài 200mm, Φ4,7mm 
	8
	

	54
	CSHH2057
	Giấy lọc
	Kích thướcΦ120mm độ thấm hút cao.
	8,9
	

	55
	CSHH2058
	Găng tay cao su
	Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất.
	8,9
	

	56
	CSHH2059
	Áo choàng
	Bằng vải trắng.
	8,9
	

	57
	CSHH2060
	Kính bảo vệ mắt không màu
	Nhựa trong suốt, không màu, chịu hoá chất.
	8,9
	

	58
	CSHH2061
	Kính bảo vệ mắt có màu
	Nhựa trong suốt, có màu sẫm, chịu hoá chất.
	8,9
	

	59
	CSHH2062
	Chổi rửa ống nghiệm 
	Cán Inox, dài 30 cm,  lông chổi dài rửa được các ống nghiệm đường kính từ 16mm - 24mm.
	8,9
	

	60
	CSHH2063
	Thìa xúc hoá chất
	Thuỷ tinh dài 160mm, thân Φ5mm.
	9
	

	61
	CSHH2064
	Panh gắp hóa chất 
	Loại sử dụng trong y tế
	8,9
	

	62
	CSHH2065
	Khay mang dụng cụ và hóa chất 
	- Kích thước: (420x330x80)mm

- Vật liệu bằng gỗ tự nhiên dày 10mm

- Chia làm 5 ngăn, trong đó 4 ngăn xung quanh có kích thước (165x180)mm, ngăn ở giữa có kích thước (60x230)mm có khoét lỗ tròn để đựng lọ hoá chất

- Có quai xách bằng gỗ cao 160mm                   
	8,9
	Dùng mang dụng cụ và hóa chất khi lên lớp

	63
	CSHH2066
	Bộ giá thí nghiệm 
	Gồm : Một đế bằng gang đúc (sơn tĩnh điện) hình chữ nhật kích thước (190x135x20)mm trọng lượng 850g đến 1000g có lỗ ren M8. Một cọc hình trụ inox đặc đường kính 10mm cao 500mm một đầu bo tròn, một đầu ren M8 dài 13mm. 3 khớp nối bằng nhôm đúc áp lực 2 đầu có ren M6 sơn tĩnh điện, hai vít hãm M6 bằng kim loại có núm bằng nhựa HI. Hai kẹp ống nghiệm bằng nhôm đúc áp lực, tổng chiều dài 200mm, phần tay đường kính 10 mm dài 120mm, có vít và ecu mở kẹp bằng đồng thau M6. Một vòng kiềng bằng inox, gồm : một vòng tròn đường kính 80mm uốn thanh inox đường kính 4,7mm, một thanh trụ đường kính 10mm dài 100mm hàn chặt với nhau, 3 cảo, 2 cặp càng cua có lò xo, 1 vòng đốt.
	8,9
	

	64
	CSHH2067
	Thiết bị điện phân nước
	- Đế bằng nhựa tròn Φ150mm, có gắn trục bằng thép Φ8mm; có công tắc bật/tắt nguồn pin 9V.
- Ống nghiệm điện phân bằng thuỷ tinh trung tính hình chữ H có chia vạch nhỏ nhất 1ml.

- Điện cực điện phân bằng thép không gỉ đúc liền khối với nút cao su chịu hoá chất 

- Van khí bằng nhựa ABS chịu hoá chất, chịu nhiệt được gắn với nút cao su chịu hoá chất.

- Bầu đựng nước bằng thuỷ tinh

- Toàn bộ hệ thống được gá lên đế nhựa bằng kẹp nhựa 3 chạc, được định vị bằng vít Φ6mm.
	8
	

	65
	CSHH2068
	Thiết bị điện phân dung dịch muối ăn
	- Bình thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, trong suốt kích thước (120x120x60)mm, dày tối thiểu 3mm, có 2 điện cực (một bằng than, một bằng hợp kim). Bình đu​ợc gá trên đế nhựa kích thuớc (43x68x14,3)mm; nắp bình bằng nhựa có 2 lỗ Φ19mm.
- Hộp nguồn bằng nhựa kích thư​ớc (14,3x110x52)mm có gờ để ghép với đế bình thuỷ tinh.
- Giá lắp (4 pin R30) kích thư​ớc (130x102x34)mm có 3 lỗ cắm điện ra (0-3V-6V) bằng đồng Φ4mm; có công tắc tắt mở nguồn, 2 dây nối nguồn dài 300mm, 2 đầu có giắc cắm bằng đồng Φ4mm.
	9
	

	66
	CSHH2069
	Thiết bị chưng cất
	Gồm: 

- Đèn cồn: Thuỷ tinh không bọt, nắp thuỷ tinh kín, nút bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).

- Bình cầu có nhánh:  huỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 170mm (trong đó cổ bình dài 40mm, kích thước Φ27mm, nhánh nối Φ6mm, dài 40mm).

- Ống sinh hàn (thuỷ tinh trung tính, không có bọt, đường kính ngoài Φ30mm, ống ở giữa và dẫn chất lỏng ra Φ10mm, ống dẫn khí vào Φ20mm, ống dẫn  nước làm lạnh Φ5mm có độ rộng giáp ống chính Φ20mm).

- Giá đỡ.

- Hệ thống ống dẫn: Ống dẫn các loại bằng thuỷ tinh trung tính trong suốt, chịu nhiệt, có đường kính ngoài 6mm và đường kính trong 3mm, có đầu vuốt nhọn.
	8
	

	II.3. HOÁ CHẤT
	
	
	

	67
	CSHH2070
	L​ư​u huỳnh bột (S)
	- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về  bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng.

- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng.

- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.
	8,9
	

	68
	CSHH2071
	Phốt pho đỏ (P)
	
	8,9
	

	69
	CSHH2072
	Iốt (I2)
	
	9
	

	70
	CSHH2073
	Dung dịch nước Brom (Br2)
	
	9
	

	71
	CSHH2074
	Đồng bột (Cu)
	
	9
	

	72
	CSHH2075
	Đồng phoi bào (Cu)
	
	8,9
	

	73
	CSHH2076
	Nhôm bột (Al)
	
	8,9
	

	74
	CSHH2077
	Nhôm lá hoặc phoi bào (Al)
	
	9
	

	75
	CSHH2078
	Magie (băng ,dây) (Mg)
	
	9
	

	76
	CSHH2079
	Sắt bột (Fe)
	
	8,9
	

	77
	CSHH2080
	Kẽm viên (Zn)
	
	8,9
	

	78
	CSHH2081
	Natri (Na)
	
	8,9
	

	79
	CSHH2082
	Canxi oxit (CaO)
	
	9
	

	80
	CSHH2083
	Đồng (II ) oxit (CuO)
	
	8,9
	

	81
	CSHH2084
	Mangan đioxit (MnO2)
	
	8,9
	

	82
	CSHH2085
	Natri hidroxit (NaOH)
	
	8,9
	

	83
	CSHH2086
	Dung dịch amoniac (NH3) đặc
	
	8,9
	

	84
	CSHH2087
	Axit clohidric 37% (HCl)
	
	8,9
	

	85
	CSHH2088
	Axit sunfuric 98% (H2SO4)
	
	8,9
	

	86
	CSHH2089
	Đồng (II) sunfat ngậm nước  (CuSO4.5H2O) 
	
	8,9
	

	87
	CSHH2090
	Đồng (II) clorua  (CuCl2)
	
	9
	

	88
	CSHH2091
	Kali pemanganat  (KMnO4)
	
	8,9
	

	89
	CSHH2092
	Canxi cacbonat  (CaCO3)
	
	8,9
	

	90
	CSHH2093
	Natri cacbonat (Na2CO3 .10H2O)
	
	8,9
	

	91
	CSHH2094
	Kali cacbonat  (K2CO3)
	
	9
	

	92
	CSHH2095
	Natri hidrocacbonat (NaHCO3) 
	
	9
	

	93
	CSHH2096
	Natri clorua (NaCl)
	
	8
	

	94
	CSHH2097
	Bari clorua  (BaCl2)
	
	9
	

	95
	CSHH2098
	Sắt (III ) clorua  (FeCl3.6H2O)
	
	9
	

	96
	CSHH2099
	Canxi clorua  (CaCl2.6H2O)
	
	9
	

	97
	CSHH2100
	Kali clorat  (KClO3)
	
	8,9
	

	98
	CSHH2101
	Kali nitrat  (KNO3)
	
	9
	

	99
	CSHH2102
	Bạc nitrat  (AgNO3)
	- Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về  bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng.

- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng.

- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.
	9
	

	100
	CSHH2103
	Natri sunfat  (Na2SO4.10H2O)
	
	9
	

	101
	CSHH2104
	Canxi cacbua  (CaC2)
	
	9
	

	102
	CSHH2105
	Natri axetat  (CH3COONa)
	
	9
	

	103
	CSHH2106
	Benzen (C6H6)
	
	9
	

	104
	CSHH2107
	Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6)
	
	9
	

	105
	CSHH2108
	Parafin
	
	8
	

	106
	CSHH2109
	Giấy phenolphtalein
	
	8,9
	

	107
	CSHH2110
	Giấy quỳ tím
	
	8,9
	

	108
	CSHH2111
	Giấy pH
	
	8,9
	

	109
	CSHH2112
	N​u​ớc cất
	
	8,9
	

	110
	CSHH2113
	Ancol etylic 96o  (C2H5OH)
	
	8,9
	

	111
	CSHH2114
	Axit axetic 65% (CH3COOH)
	
	9
	

	III. BĂNG ĐĨA
	
	
	

	112
	CSHH3115
	Sản xuất gang (có cả mô phỏng quá trình sản xuất và thực tế ở Việt Nam)
	VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video.
	8,9
	

	113
	CSHH3116
	Hướng dẫn thao tác thí nghiệm thực hành (các thí nghiệm hoá học cấp THCS)
	VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video.
	8,9
	

	114
	CSHH3117
	Các thí nghiệm hoá học cấp THCS
	VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video.
	8,9
	

	115
	CSHH3118
	Diễn biến của phản ứng hoá học
	VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video.
	8,9
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